ФОП Сапатий І.Р.

50000, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг вул. Лінійна,17

код ЄДРПОУ 2524910478

IBAN:UA 443056530000000000260083898

в ДОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653

**Тел. +380(67)-630-4-589, E-mail:ganzila@gmail.com**

========================================================

|  |  |
| --- | --- |
| Виды работ | Диаметр ствола |
| **до 20см** | **до 40см** | **до 60см** | **до80 см** | **100см** | **120см** |
| Основные услуги |
| **Валка дерева целиком** |
| С использованием естественного наклона | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2300 | 2700 |
| С использованием оттяжки | 800 | 1100 | 1700 | 1900 | 2600 | 3000 |
| **Омолаживающая обрезка до высоты 8 м** |
| Без завешивания веток\*\* | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
| С завешиванием веток\*\* | 1700 | 3400 | 5000 | 6300 | 7800 | 9400 |
| **Спил дерева по частям** |
| Спил дерева по частям\* | 2400 | 3000 | 4100 | 5300 | 7000 | 8000 |
| Спил дерева с подвешиванием частей\* | 2500 | 3800 | 5400 | 7200 | 9500 | 9800 |
| Дополнительные услуги |
| **Услуги дробилки для веток** | 1 час\*\*\*\*  | 500 |
|  |
| Распиловка на дрова (длина 30-50 см) м3 | 150 |
| Вывоз мусора и древесины | Заказ машины 8м3\*\*\* | От 800 |
| Загрузка машины | 600 |

Все цены указаны в гривнах за одно дерево. На стоимость может повлиять близость газовых труб, крыши, проводов и т.п.

\*   При заказе от 10 деревьев предоставляется скидка 15%
\*\* При заказе от 5 деревьев предоставляется скидка 10%

\*\*\* Цена зависит от удалённости

\*\*\*\* Минимальный заказ 4 часа

**Обращаю Ваше внимание!** Конечная цена на работы будет представлена после осмотра объекта. Она зависит от удаленности места заказа, объема и сложности работ.

|  |
| --- |
| **В зависимости от условий работ все приведенные цены корректируются****на величину коэффициентов взятых из таблицы**  |
|  | **1.**При производстве работ исполнитель возлагает на себя материальную ответственность за имущество заказчика и третьих лиц, при соблюдении соответствующих условий договора. |
|  | **2.В стоимость включено:** Выезд специалиста на участок для определения объема и точной стоимости предстоящих работ. Составление сметы. Раскряжевка порубочных остатков (ствол на фрагменты длинной 100см),опиловка пня на высоту 5-10см от уровня земли. |
|  | **3.**Базовые цены относятся только к деревьям на корню и неприменимы к сломанным, вывороченным с корнем, ветровальным, буреломным деревьям, зависшим в кроне и на стволах соседних деревьев, или постройках. Все перечисленные категории оцениваются с коэффициентом из строки 10 таблицы. |
|  | **4.**Если разложение древесины ствола, в результате процессов гниения, не позволяет осуществить безопасный подъем на дерево, оценка производится с коэффициентом из строки 10 таблицы. |

|  |
| --- |
| **Таблица Поправочные коэффициенты по условиям производства работ к прас - листу** |
|   | №  | **Дополнительное условие** | **Величина** | **Коэф.** |
| **Удорожание** | **1** | **Близость** (**4м** и ближе) к стволу удаляемого дерева кровли, или фасада здания, заборов, проводов. | 50% | 1,50 |
| **2** | Ствол и/ или крона удаляемого дерева спутаны со стволом и/ или кроной рядом стоящего дерева, которое требуется сохранить. | 50% | 1,50 |
| **3** | Дерево проходит сквозь кровлю, или половой настил здания. | 90% | 1,90 |
| **4** | **Дерево раздваивается**, или расходится на несколько стволов в верхней трети своей высоты, или имеет угнетенный пасынок диаметром не более 1/3 основного ствола. | Каждый ствол оценивается отдельно |
| **5** | **Дерево расходится на 2 содоминантных ствола** примерно на половине своей высоты. | 33% | 1,33 |
| **6** | Работа производится на склоне крутизной более 20% | 40% | 1,40 |
| **7** | **Удаляемое дерево имеет наклон, или искривление** **ствола** от 20 до 40% (вынос вершины от основания составляет до 8 метров при высоте дерева 20м) | 30% | 1,30 |
| **8** | Удаляемое дерево имеет наклон, или искривление ствола более 40% (вынос вершины от основания составляет более 8 метров при высоте дерева 20м) | 50% | 1,50 |
| **9** | **Наклонное дерево нависает над крышей постройки** | 80% | 1,80 |
| **10** | **Ветровал, или бурелом.** Сломанное, или вывороченное с корнем дерево опирается, или зависло на кронах и стволах соседних деревьев. Под зависшим деревом находится постройки, забор и т.п., что не позволяет обрушить его целиком.  | 100% | 2,00 |
| **11** | Особый временной режим работы на объекте (допустимое начало шумных работ позже 10:00, "тихий час", допустимое окончание шумных работ раньше 19:00) | 20% | 1,20 |
| **12** | Режим охраны объекта, препятствующий нормальному производству работ (не допуск, или временный допуск на объект автотранспорта исполнителя, задержка в выдаче пропуска и т. п.) | 20% | 1,20 |
|  |  |  |  |
|  |
| **Удешевление** | **1** | **Дерево состоит из двух стволов**, расходящихся от земли - оценивается каждый ствол в отдельности, а сумма уменьшается на 20% | -20% | 0,80 |
| **2** | Остолоп, сухостой без ветвей, дерево неполной высоты (с обломанной вершиной) и т.п. То есть дерево высоты и ветвистости существенно меньше обычного для данного диаметра. | -40% | 0,60 |
| **3** | Валка методом "укорачивания" - вершина и часть ветвей опиливается, возможно, с завешиванием, оставшийся ствол кладется целиком. | -20% | 0,80 |
| **4** | Кронирование - обрезка дерева до остаточной высоты ствола 8-10м. Оценивается по соответствующей категории удаления минус соотв. коэффициент. | -20% | 0,80 |